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Załącznik nr 1 do SWZ/ 
       (Załącznik do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                  „Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną,                                   w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19”
Część Nr 1 przedmiotu zamówienia
SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Rok produkcji: nie straszy niż 2022 r. 
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów

	Element
	Minimalne wymagania Zamawiającego,    lub równoważne

	[bookmark: _Hlk117077797]Aparat                        do elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii, magnetoterapii        i terapii skojarzonej

	Aparat do elektroterapii, sonoterapii, laseroterapii, magnetoterapii i terapii skojarzonej
+ głowica do sonoterapii – 2szt
+ sonda do laseroterapii - 2szt
+aplikator płaski CPE 1 – 2szt
+aplikator płaski CPE 2 – 2szt
3 kanałowy aparat
Możliwość wykonywania 5 rodzajów terapii: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii, magnetoterapii.
Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 7”
3 niezależne kanały zabiegowe
Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
Testowanie elektrod
Tryb manualny
Możliwość wyboru jednostek chorobowych po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programów zabiegowych
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych
Baza programów użytkownika
Baza sekwencji użytkownika
Programy ulubione
Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Statystyki przeprowadzonych zabiegów
Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
Elektroterapia:
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) oraz CV (stabilizacja napięcia)
- pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
- Zegar zabiegowy: min. 30s – 60 min
Elektroterapia – dostępne prądy i metody:
•	interferencyjne izoplanarne
•	interferencyjne dynamiczne
•	interferencyjne jednokanałowe AMF
•	TENS symetryczny
•	TENS asymetryczny
•	TENS naprzemienny
•	TENS burst
•	TENS do terapii porażeń spastycznych
•	Kotz'a / rosyjska stymulacja
•	tonoliza
•	diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
•	impulsowe prostokątne
•	impulsowe trójkątne
•	impulsowe UR wg Traberta (2 - 5)
•	impulsowe Leduca (1 - 9)
•	impulsowe neofaradyczny (1 - 19)
•	unipolarne falujące
•	galwaniczne
•	mikroprądy
Natężenia prądu w obwodzie pacjenta (w trybie CC)
- prąd galwaniczny: min. 40mA
- prądy diadynamiczne, impulsowe: min. 60 mA
- prądy interferencyjne, Kotza: min. 100 mA
- prądy unipolarne falujące: min. 60 mA
- prądy TENS: min. 140 mA
- tonoliza: min. 100mA
- mikroprądy: min. 1000 μA
Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140V
Terapia ultradźwiękowa:
- emisja ciągła/impulsowa
- kontrola przylegania czoła głowicy
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
Terapia ultradźwiękowa:
- częstotliwość pracy 1 i 3,5 Mhz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1cm2 i 4cm2
- maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2
- częstotliwość w trybie pulsacyjnym: min. 16 Hz, 48Hz, 100 Hz
- wypełnienie w trybie pulsacyjnym min. 5-75%, krok o max. 5%
- zegar zabiegowy: min. 30s – 30 min
Terapia skojarzona:
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia)
Terapia skojarzona:
•	Prądy i metody
•	interferencyjne jednokanałowe AMF
•	TENS symetryczny
•	TENS asymetryczny
•	TENS naprzemienny
•	TENS burst
•	Kotz'a / rosyjska stymulacja
Aparat współpracuje z aplikatorami: skanującym, prysznicowym, sondy punktowe
Laseroterapia:
- tryb emisji ciągły oraz impulsowy
- regulacja mocy promieniowania laserowego
- regulacja wypełnienia
- automatyczny test mocy promieniowania laserowego
- automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
- trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
- dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
- końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych
- wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji
Magnetoterapia:
- emisja ciągła i impulsowa
- kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPE
- wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
Magnetoterapia:
- max. indukcja pola magnetycznego 10mT
- częstotliwość pracy: min. 2-120 Hz
- parametry trybu przerywanego: impuls max. 1 s, przerwa max. 0,5-8s
- zegar zabiegowy 30s – 30 minut
Wbudowane programy zabiegowe, min. 420
- wbudowane programy zabiegowe elektroterapii min.
69
- wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej: min. 58
- wbudowane programy terapii skojarzonej min. 77
- programy sondy IR min. 39
- programy sondy R min. 18
- programy z częstotliwością Nogiera min. 8
- programy z częstotliwością Volla min. 30
- programy aplikatora prysznicowego min. 54
- sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 26
- wbudowane programy magnetoterapii min. 41
Wyposażenie:
- głowica ultradźwiękowa 4cm2
- sonda punktowa R 400 mW / 808 nm
- 2 aplikatory płaskie pola magnetycznego
- elektrody do elektroterapii 6x6 cm
- elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm
- pas rzepowy min. 100 cm długości
- pas rzepowy min. 40 cm długości
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm
Wymiary: min. 34 x min. 28 x min. 11-16cm
Masa aparatu max. 6kg
Akumulator Li-lon, 2250 mAh

	
Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej z głowicą do sonoterapii
	Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej 1 z głowicą do sonoterapii
Trzy niezależne kanały terapeutyczne
Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 7”
Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
Test elektrod
Tryb manualny
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programów zabiegowych
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych
Baza programów użytkownika
Baza sekwencji użytkownika
Programy ulubione
Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Statystyki przeprowadzonych zabiegów
Elektroterapia:
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia
- pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
Elektroterapia – prądy i metody
•	interferencyjne izoplanarne
•	interferencyjne dynamiczne
•	interferencyjne jednokanałowe AMF
•	TENS symetryczny
•	TENS asymetryczny
•	TENS naprzemienny
•	TENS burst
•	TENS do terapii porażeń spastycznych
•	Kotz'a / rosyjska stymulacja
•	tonoliza
•	diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
•	impulsowe prostokątne
•	impulsowe trójkątne
•	impulsowe UR wg Traberta (2 - 5)
•	impulsowe Leduca (1 - 9)
•	impulsowe neofaradyczny (1 - 19)
•	unipolarne falujące
•	galwaniczne
•	mikroprądy
Terapia ultradźwiękowa:
- emisja ciągła/impulsowa
- kontrola przylegania czoła głowicy
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
Terapia ultradźwiękowa:
- częstotliwość pracy 1 i 3,5 Mhz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1cm2 i 4cm2
- maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2
- częstotliwość w trybie pulsacyjnym: min. 16 Hz, 48Hz, 100 Hz
- wypełnienie w trybie pulsacyjnym min. 5-75%, krok o max. 5%
- zegar zabiegowy: min. 30s – 30 min
Terapia skojarzona:
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia)
Terapia skojarzona:
•	Prądy i metody
•	interferencyjne jednokanałowe AMF
•	TENS symetryczny
•	TENS asymetryczny
•	TENS naprzemienny
•	TENS burst
Kotz'a / rosyjska stymulacja
Natężenia prądu w obwodzie pacjenta (w trybie CC)
- prąd galwaniczny: min. 40mA
- prądy diadynamiczne, impulsowe: min. 60 mA
- prądy interferencyjne, Kotza: min. 100 mA
- prądy unipolarne falujące: min. 100 mA
- prądy TENS: min. 140 mA
- tonoliza: min. 100mA
- mikroprądy: min. 1000 μA
Elektroterapia:
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) oraz CV (stabilizacja napięcia)
- pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
- Zegar zabiegowy: min. 30s – 60 min
Programy zabiegowe:
- min. 204 wbudowanych programów, w tym:
 -wbudowane programy zabiegowe elektroterapii min. 69
- wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej min. 58
- wbudowane programy terapii skojarzonej min. 77
Wyposażenie:
- elektrody do elektroterapii 6x6 cm
- elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm
- kable pacjenta
- pas rzepowy 100 cm
- pas rzepowy 40 cm
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm
- żel 500 g
- głowica ultradźwiękowa 4cm2
Wymiary: min. 34 x min. 28 x min. 11-16cm
Masa aparatu max. 6kg
Akumulator Li-lon, 2250 mAh

	Aparat                          do laseroterapii z sondą prysznicową

	Aparat do laseroterapii z sondą prysznicową powinien zawierać:
Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, min. 5”
1 niezależny kanał zabiegowy
Tryb manualny
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Baza wbudowanych programów zabiegowych
Baza programów użytkownika
Programy ulubione
Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Statystyki przeprowadzonych zabiegów
Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
Tryb Stand By
Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi
Tryb emisji: ciągły i impulsowy
Tegulacja mocy promieniowania laserowego
Regulacja wypełnienia
Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych
Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji
Min. 175 programów wbudowanych, w tym:
- programy sondy IR min. 39
- programy sondy R min. 18
- programy z częstotliwością Nogiera min. 8
- programy z częstotliwością Volla min. 30
- programy aplikatora prysznicowego min. 54
- sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 26
Klasa urządzenia 3B
Zegar zabiegowy min. 1s -100 min
Wyposażenie:
- sonda prysznicowa 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW, ze statywem
Wymiary: max. 25x27x16,5 cm
Masa aparatu max. 3kg

	Urządzenie do mechanicznego drenażu limfatycznego
	Drenaż limfatyczny techniką Voddera, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego
Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu
Łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez wyświetlacz graficzny
2 mankiety kończyny górnej
2 mankiety kończyny dolnej
Regulowane ciśnienie w komorach mankietu min. od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia
Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie
Możliwość podłączenia 2 mankietów w jednym czasie
Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno
Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego
Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu
Wydajność pompy min. 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s.
Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu
Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu
Wymiary aparatu max. 380 x 450 x 140 mm
Ciężar max. 9 kg
Drenaż limfatyczny techniką Voddera, masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego

	Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości
	Stół rehabilitacyjny z leżyskiem podzielonym na 3 sekcje
Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej od -70° do +40°
Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką
Regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej od 0° do +85°
Umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta
2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów
Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami
Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki
Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama
Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki
System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu
Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu
Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu
Malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z 4 stron
Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu
System 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowe, gumowe stopki.
Wymiary:
Długość – 202 cm
Wysokość – 47-95
Szerokość – 69 cm
Dopuszczalne obciążenie 225 kg

	Lampa Sollux statywowa
	2 promienniki w głowicy
Regulacja położenia głowicy
Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej
Tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów
Regulacja mocy promieniowania
Ustawienia czasu zabiegu
Pulpit sterujący przyciskami
Podstawa jezdna z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z hamulcami
Żarówki 2 szt.
Filtr czerwony 2 szt.
Filtr niebieski 2 szt.
Okulary ochronne dla operatora i pacjenta 2 szt.
Zasilanie 220-230V, 50/60 HZ
Moc żarówki max. 375 W
Pobór mocy max. 770 W
Bezpieczniki 2 x T8AH / 250 V
Moc ustawiana 10-100%
Wymiary: 67 x 48 x min. 117, max. 176
Masa max 28kg
Czas zabiegu max. 30 min

	System do ćwiczeń w podwieszeniu ze stelażem
	Urządzenie do przeprowadzenia funkcjonalnych ćwiczeń w podwieszeniu za pomocą systemu podwieszek i linek
Aparat ze stelażem – możliwy do zamontowania w każdym miejscu
System zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów z wykorzystaniem metody Neurac,
Gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta,
Efektywne leczenie stanów bólowych,
Łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych, dzięki zastosowaniu linek elastycznych,
Szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek,
Szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu,
Uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta,
Swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia,
Ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi.
Wyposażenie:
2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi,
1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi,
1 x konstrukcja podłogowa Floor Stand z dwoma trawersami,
3 x karabińczyk,
2 x podwieszka szeroka pod miednicę,
2 x podwieszka wąska kkd i kkg,
1 x podwieszka dzielona pod głowę,
1 x para uchwytów POWER GRIP,
2 x linka 60 cm czerwona,
2 x linka 30 cm czerwona,
1 x linka 5 m z klamrą,
Wolnostojąca konstrukcja stalowa o wymiarach:
Wysokość: 250 cm
Szerokość: 196 cm
Długość: 276 cm




    Część Nr 2 przedmiotu zamówienia
  SPRZĘT Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
Rok produkcji: nie straszy niż 2022 r. 
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów
	Element
	Minimalne wymagania Zamawiającego lub równoważne 

	Spirometr
	Urządzenie przeznaczone do wykonywania pełnego zakresu badań pulmonologicznych,
wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów. 
 - moduł pomiarowy spirometru
- uchwyt głowicy pneumotachograficznej z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu 1 szt.
- głowice pneumotachograficzne 10 szt.
- ustniki dla dorosłych 10 szt.
- ustniki dla dzieci 10 szt.
- klips na nos 2 szt.
- oprogramowanie na CD spirometria + baza SQL 1 szt.
- komputer
- konfiguracja komputera: procesor i5 (lub równoważny), RAM min.8GB, SSD min.500 GB, min.Windows -10 PRO, klawiatura myszka, monitor min.17 LCD, drukarka
-  prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość w czasie rzeczywistym
- prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
- możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
- otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
- duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych
- łatwy transport systemu zamontowanego na stabilnym wózku
- najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru

	Holter ciśnieniowy
	Ocena ciśnienia tętniczego krwi odbywa się poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu, dokładnego przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji. Aparat ciśnienia podaje wyniki ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego i HR. Urządzenie może być stosowane również u dzieci powyżej 3 roku życia oraz kobiet w ciąży. Holter powinien posiadać możliwość zasilania poprzez port usb przy komputerze, bez konieczności używania baterii. 
Minimalne wyposażenie holtera ciśnieniowego:
· Przewód cićnieniowy
· Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego
· Mankiet dla dorosłych, duży, średni
· Mankiet pediatryczny mały
· Mankiet jednorazowy
· Torba na rejestrator z pasem 
· Baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 sz
·  Karta gwarancyjna
Specyfikacja techniczna
· Zasilanie na baterie lub USB
· Zakres pomiaru dorosły: min 0-300 mmHg, pedaitryczny: min 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) 
· Czujnik ciśnienia
· Pamięć: min 1000 badań 
· Okresy pomiarowe: min 6 
· Oprogramowanie: ASPEL 508 ABPM, HolCARDS CR-07 
· Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego 
· Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie 
·  Funkcja testu manometru 
· Funkcja testu szczelności 
· Oszczędzanie energii
· Opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych.



	Przenośna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
	- adapter
- wbudowany mikrofon o wysokiej skuteczności min 0,5m ‐ optymalna odległość pracy
- wzmacniacz PL1 z baterią
- Prosta obsługa jednym przyciskiem, 
- Gniazdo wtykowe 3,5mm (po podłączeniu automatycznie rozłącza)
- Odpowiedź częstotliwościowa min100Hz‐5KHz
- Kompresor w pełni automatyczny (maksymalnie 5:1)
- Wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania
(Szerokość x wysokość x głębokość) Około 250 x 300 x 100mm
- Waga Około 1,7kg (włącznie z baterią)
- ładowarkę sieciowa, 
- półka do montażu na ścianie

	Holter EKG
	- Zapis EKG w trybie analizy prospektywnej i retrospektywnej metodą rejestratora holterowskiego z poszerzonym oprogramowaniem do analizy parametrów oparty na mobilnym stanowisku diagnostyki medycznej typu XL wraz ze stacją komputerową, drukarką laserową i asystorem jezdnym
- Dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy np. tabele, trendy
- Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
- Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w wielu zakresach, 
- Prezentacja wyników w formie trendów, w tym trójwymiarowych ST i HRV
- Edytor klasy umożliwiający edycję wszystkich pobudzeni komorowych i nadkomorowych
- Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
- Automatyczne przygotowanie do druku, drukowanie z całego zarejestrowanego sygnału EKG
- Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
- Filtr migotania przedsionków
- Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
- Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
- Analiza odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
- Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca
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